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沐川县黄丹镇2025年以工代赈示范工程租聘购内容

	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求和基本条件
	控制价（元）
	备注

	釆购
	材料
	片石
	t
	按实际用量
	强度不小于30Mpa，片石块径10-15cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	60
	元/t
	其中驾驶员人工费按300元/天

	
	
	碎石
	t
	按实际用量
	碎石粒径1-5cm，抗压强度不小于3.0MPa，压碎值不大于35%，压实度不小于96%，通过0.074mm筛孔的颗粒含量不大于5%，碎石的最大粒径不能超过53mm（指方孔筛），液限应小于28%，塑性指数应小于9。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	70
	元/t
	其中驾驶员人工费按300元/天

	
	
	中(粗)砂
	t
	按实际用量
	水洗砂或纯石粉砂，砂的细度模数在2.0-3.5之间，含泥量不超过规范要求。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	70
	元/t
	其中驾驶员人工费按300元/天

	
	
	42.5R级水泥
	t
	按实际用量
	要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。开票、含运输及下车人工费。
	400
	元/t
	需单列出厂价、运输费、下车人工费，供应商需提供至少3个及以上厂家产品报价、其中驾驶员人工费按300元/天

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.40m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。
	200
	元/米
	

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.60m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。
	250
	元/米
	

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。
	350
	元/米
	

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ1m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。
	500
	元/米
	

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	不记名团体险305人。
100+10万元/人意外。
	23000
	元
	

	

















租用

	
















机械机具

	120-150型号挖掘机
	辆
	按实
	120-150型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	180
	元/小时
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	混凝土转运车
	辆
	按实
	10吨自卸式汽车；设备完好；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	50
	元/立方米
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	装载机
	辆
	按实
	装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	500
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	场内转运车
	辆
	1
	场内施工机具转运，试压块运送等；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	500
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按200元/天计算

	
	
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备
	套
	1
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含运输、安装、日常维修等费用。
	7
	元/米
	需提供2套设备，按实结算

	
	
	农用车转运砂石
	辆
	按实
	转运场内砂石(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	500
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	聘用
	公司
	监理公司
	-
	1
	1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。
2.负责指导项目全过程监理工作，凡是在施工均要到场。
3.对工程质量负总责，确保公路质量验收合格。负责该工程所有竣工决算资料。
4.包含质检费用。
	100000
	包干（开工到完工）
	工程最终验收合格并完成结算评审后进行支付
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