附件1

沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目租聘购内容

	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求
	供应商要求
	控制价（元）
	备注

	采购

	材料
	片石
	t
	按实际用量
	强度不小于30Mpa，片石块径10—15cm。
	1.供应商具有砂石销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	60
	
元/t
	1.报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费。
2.每批次资材料需在供货时提交材料合格证

	
	
	碎石
	t
	按实际用量
	具体规格为水洗碎石，粒径区间1—4cm。配比符合设计和相关规范。
	1.供应商具有砂石销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	70
	元/t
	

	
	
	中（粗）砂
	t
	按实际用量
	Mx 2.3～3.1天然砂和机制砂

	1.供应商具有砂石销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	70
	元/t
	

	
	
	水泥
	t
	按实际用量
	PO42.5R水泥
	1.供应商具有水泥销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	400
	元/t
	1.报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2.每批次资材料需在供货时提交材料合格证

	
	
	成品钢筋混凝土圆管涵一
	m
	按实际用量
	1.涵管内径Φ0.75m；
2.壁厚：≥80mm
3.接口：承插口
4.符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管要求

	1.供应商具有水泥制品制造或销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	350
	元/米
	1.报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2.每批次资材料需在供货时提交材料合格证

	
	
	成品钢筋混凝土圆管涵二
	m
	按实际用量 
	1.涵管内径Φ1m；
2.壁厚：≥100mm
3.接口：承插口
4.符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管要求
	
	500
	元/米
	

	
	
	波形梁钢护栏
	m
	按实际用量
	防撞等级为C级时，采用φ114钢管立柱，二波波形梁，波板厚度不小于2.5mm，护栏的横梁中心高度，从路面算起至连接螺栓孔中心的距离为600mm；

	1.供应商具有护栏制品制造或销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	125
	元/米
	1.报价包含材料费、安装费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2.每批次资材料需在供货时提交材料合格证

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	参保方式为不记名团体保险，参保规模为150人
人均保额配置为100万元+10万元

	1.供应商应具备保险经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）
	10000
	元
	

	租用
	机械机具
	挖掘机一
	辆
	按实
	1.型号：60型号挖掘机，
2.设备完好、保险齐全。
	1.供应商应具备机械租赁经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）、各类机械设备信息及对应设备人员信息（以表格式提供）、车辆对应驾驶人员应有相应的资格证（复印件加盖公章或原件查验）。相关车辆和驾驶员（操作手）保险（原件查验）
	150
	元/小时
	报价含除驾驶员（操作手）以外的所有税费、油费、维修费。机械操作手工资另按300元/天计算。成套设备不提供资质审查

	
	
	挖掘机二
	辆
	按实
	1.型号：120-150型号挖掘机
2.设备完好、保险齐全。
	
	180
	元/小时
	

	
	
	挖掘机三
	辆
	按实
	1.型号：220-250型号挖掘机
2.设备完好、保险齐全。
	
	300
	元/小时
	

	
	
	混凝土转运车（平均运距3.5km）
	辆
	按最终收方量结算
	1.名称：成品混凝土罐车；
2.轴数：≥三轴
3.搅动容量≥6m³.
4.设备完好、保险齐全。
	
	60
	元/立方米
	

	
	
	装载机
	辆
	按实
	1. 机型： 轮胎式柴油铰接装载机，ZL20 或 ZL30 级，四轮驱动。
2. 额定参数（ZL20 / ZL30）： 额定载重：2000 kg / 3000 kg； 标准斗容：**1.0~1.3 m³ / 1.5~1.8 m³
3.设备完好；
	
	500
	元/天
	

	
	
	场内转运车
	辆
	1
	1.名称：轻型多用途货车（皮卡）；
2.车辆要求：柴油四驱，2.0T 以上，离地≥210mm。
3.设备完好、保险齐全。
	
	500
	元/天
	

	
	
	农用车转运砂石
	辆
	按实
	1.名称：自卸式汽车；
2.载重量≥10吨
3.设备完好、保险齐全。
	
	500
	元/天
	

	
	
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备
	套
	按最终收方量结算
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备；（运输、安装、日常维修等费用）
	
	7
	元/米
	

	聘用
	个人
	施工员
	人
	1
	1.持有相关部门颁发的施工员证或工程师证，已完成不少于1个公路工程施工业绩。
2.负责指导项目全过程施工管理工作。
3.对工程质量负总责，确保工程质量验收合格。

	身份证、从业资格证、业绩证明（项目县级验收报告）
	350
	元/天
	按实际考勤发放劳务报酬，日常考勤由理事会理事长负责登记。

	聘用
	个人
	现场施工管理员
	个
	1
	1.具备5年以上土建类项目现场施工管理工作经验；
2.可独立识读施工图纸，熟悉农业农村小型基础设施施工工序与质量验收标准，掌握务工人员技能培训流程，沟通协调能力较强，具有乡村项目相关工作经验者优先；
3.负责项目施工现场组织，开展施工技术交底、工序质量管控、测量放线、进场材料检验，记录施工日志，监督务工人员规范作业；负责现场务工人员工时统计，落实施工安全管理措施，协调处置施工群众诉求与属地纠纷，配合理事会每日整理以工代赈务工台账，配合项目监督检查与竣工验收。
4.有农业农村领域推广以工代赈项目经验者优先。
	身份证、业绩证明
	350
	元/天
	按实际考勤发放劳务报酬，日常考勤由理事会理事长负责登记。施工员能正常履行施工管理员工作职责，只计取最高薪酬，不重复计取。

	聘用
	公司
	第三方检测机构
	个
	1
	1. 具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，能够独立承担民事责任。
2. 经营范围涵盖工程检测、质量检测相关业务，具备开展本项目对应检测业务的服务能力。
3. 开展检测工作的所有人员均符合相应资质要求。
4. 配备开展本项目检测工作所需的全部仪器设备，且设备检定/校准状态均处于有效期内，能够满足现场取样与现场检测工作需求。
	提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）
	11000
	
	报价为固定合同价，不因项目增减调整合同价。




附件2
沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目租聘购候选单位推荐表
	项目名称
	沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目

	项目地点
	沐川县黄丹镇同心村

	项目单位
	沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目理事会

	项目预算（报价上限）
	
	计划实施时间
	

	采购或租赁物（类别、品种、数量、单价、规格）
	

	报价单位资质（或经营范围）要求
	

	报价单位
	是否符合方案中对供应商要求
	报价（元）
	备注（报价排名）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	中标单位
	

	材料采购组意见：
	项目理事会意见：
	项目村委会意见：
	项目建设领导小组（乡镇）意见：

	年   月   日
	年   月   日
	年  月   日
	年   月   日

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评选日期：
评选地点：
询价比价工作小组签字：


附件3

沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目
报价单

	项目名称
	沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目

	报价公司名称
	

	联系人及联系电话
	

	采购或租赁物（类别、品种、数量、出厂单价、规格）
	

	报  价
	


说明：1.报价单位须符合附件1《沐川县黄丹镇同心村产业道改造提升项目租聘购内容》中对供应商要求；2.报价超过项目控制价的，为无效报价。3.报价应注意对应单位。

报价公司及代表人（签字盖章）：
[bookmark: _GoBack]报价时间：      年   月   日


附件4

证明

兹有我村村民张＊，身份证号51112919＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。该同志自20＊＊年起从事道路工程现场施工管理工作，已具备5年以上相关工作经验。
现将张＊负责并完工验收合格的公路工程现场管理项目清单列明如下：

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特此证明。

***村村民委员会
**年**月**日
