
乐山市生态环境局

                                乐市环审沐字〔2026〕6号
乐山市生态环境局

关于沐川县灌溉引水基础设施建设工程

环境影响报告表的审批意见

沐川县供排水有限公司：

你单位报来的《沐川县灌溉引水基础设施建设工程环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。
一、项目基本情况

项目选址在沐川县沐溪镇、富新镇2个乡镇，总投资13330.98万元（其中环保投资573.1万元）。建设内容及规模为：建设内容包括干渠工程和配套工程。干渠工程包括：隧洞工程、暗渠工程、明渠工程、渡槽工程、倒虹管工程、水闸工程。其中，干渠工程总长度10727.89m，隧洞工程15处，总长度9216.98m；暗渠工程10处，总长度623.54m；明渠工程2处，总长度357.72m；渡槽工程1处，总长度190.64m；倒虹管工程1处，总长度285.31m；水闸工程6处。配套工程包括：配套道路及配套设施。其中，4.5m宽配套道路1.176km，安全设施及标识标牌等配套设施58套。
项目于2022年8月19日在沐川县发展和改革局进行了备案，备案号：川投资备【2208-511129-04-01-984397】FGQB-0077号，项目符合国家相关产业政策。

项目取得沐川县自然资源局出具的《关于沐川县灌溉引水基础设施建设工程项目无需办理用地预审和选择意见书的说明》，项目总用地面积308.75亩，其中，永久用地79.09亩，临时用地229.66亩，用途为农田水利设施用地，项目用地符合规划要求。
经《报告表》分析论证，项目建设符合生态环境分区管控要求，符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》《四川省“十四五”生态环境保护规划》《沐川县水资源综合规划》《沐川县国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划相关要求。
在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、建设内容以及拟采取的生态环境保护措施。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设应重点做好以下环保工作

1. 认真落实《报告表》及专家审查意见提出的污染防治和生态环境保护措施及建议，通过优化设计和有效的工程措施，有效控制和减小项目对周边人居生活和生态环境的影响。

2. 严格按照《报告表》所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容，加强环境风险管控，完善各项管理制度及应急措施，确保环境安全，避免发生环境纠纷。

3. 严格落实水污染防治措施。施工期1#工区设置简易环保厕所，2#~4#工区依托周边现有化粪池，生活污水经收集处理后用于当地农灌、林灌，不外排。施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。
4. 严格落实大气污染防治措施。严格落实《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求，施工期必须严格执行“六必须”“六不准”，确保施工扬尘达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）限值要求，施工期场地平整作业时，现场定期洒水；出场运输车辆需遮盖严密；施工场地设置围挡，裸露表土、渣土堆场、表土堆场需采取覆盖措施。
5. 严格落实固体废物处置措施。施工期基坑废水沉淀池泥沙晾干后运往弃渣场堆放，施工结束后覆土绿化、复耕；建筑垃圾统一收集，分类堆存，可回收的交废品回收公司处理，不可回收的及时清运至指定建筑垃圾场；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；根据土石方平衡，工程土石方开挖总量 13.87万m3，利用回填料3.85万m3，产生弃方10.02万m3，运往弃渣场堆放，施工结束后绿化。
6. 严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间、采用低噪声设备、加强设备维护保养。

7.严格落实生态环境保护措施。施工期间，对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大占地，避免增加对地表植被的破坏；禁止乱砍滥伐；严格落实动植物保护，强化施工人员宣传和管理，禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。
8.落实环境风险防范措施和环境风险应急预案，建立环境管理制度，建立完善的环保档案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

五、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

六、请乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

乐山市生态环境局

2026年9月16日

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队、四川乐水清山环保技术咨询有限公司          

















