附件1
马边河流域乡村振兴舟坝镇团结村茶叶产业道路改建项目租聘购内容
	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求和基本条件
	控制价（元）
	备注

	釆购
	材料
	片石
	t
	按实际用量
	强度不小于30Mpa，片石块径10-30cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	60
	元/t
	其中驾驶员人工费按7元/t计算

	
	
	碎石
	t
	按实际用量
	碎石粒径1-3cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	70
	元/t
	其中驾驶员人工费按7元/t计算

	
	
	中(粗)砂
	t
	按实际用量
	水洗砂或纯石粉砂，厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。
	70
	元/t
	其中驾驶员人工费按7元/t计算

	
	
	42.5R级水泥
	t
	按实际用量
	要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。开票、含运输及下车人工费。
	350
	元/t
	水泥采购报价为固定价，包含驾驶员工资，包运输。

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。
	350
	元/米
	

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	不记名团体险200人。
100+10万元/人意外。
	21000
	元
	

	租用
	机械机具
	120-150、220-240型号挖掘机
	辆
	按实
	120-150、220-240型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	140、240
	元/小时
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	混凝土转运车
	辆
	按实
	混凝土罐车；设备完好；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	60
	元/立方米
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	50装载机/20装载机
	辆
	按实
	装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	500/470
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	场内转运车
	辆
	按实
	场内施工机具转运，试压块运送等；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	200
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按200元/天计算

	
	
	块碎石转运车
	辆
	按实
	20吨及以下自卸式汽车；设备完好，操作手有资质；（含油费，税费）
	940
	元/天
	自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算

	
	
	JZC75型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备
	套
	1
	JZC75型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含运输、安装、日常维修等费用。
	6
	元/米
	

	聘用
	公司
	监理公司
	-
	1
	1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。
2.负责指导项目全过程监理工作。
3.对工程质量负总责，公路质量验收合格。
	60000
	包干（开工到完工）
	工程最终验收合格并完成结算评审后进行支付
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