附件1

沐川县利店镇红桥村2026年特色旅居村以工代赈项目租聘购内容
	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求和基本条件
	控制价（元）
	备注

	釆购
	材料
	片石
	t
	按实际用量
	强度不小于30Mpa，片石块径10-30cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。含税票、含运输。
	50
	元/t
	砂石材料采购报价仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内整理人工工资等其他费用，驾驶员工资另按300元/天，普工工资另按160元/天结算。


	
	
	碎石
	t
	按实际用量
	碎石粒径1-3cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。含税票、含运输。
	70
	元/t
	

	
	
	中(粗)砂
	t
	按实际用量
	水洗砂或纯石粉砂，厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。含税票、含运输。
	70
	元/t
	

	
	
	42.5R级水泥
	t
	按实际用量
	要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。含税票、含运输。
	360
	元/t
	水泥采购报价为固定价，仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内码堆整理人工工资等其他费用。驾驶员工资另按300元/天，小工工资另按150元/天结算。

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.60m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.60m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。
	200
	元/米
	涵管采购报价不含驾驶员工资，驾驶员工资另按300元/天。

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。
	350
	元/米
	

	
	
	钢筋混凝土圆管涵Φ1m
	m
	按实际用量
	钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。
	500
	元/米
	

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	不记名团体险327人。

100+10万元/人意外。
	40000
	元
	

	租用
	机械机具
	75-90型号挖掘机
	辆
	按实
	75-90型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	140
	元/小时
	报价不含机械操作手劳务报酬，机械操作手工资另按300元/天结算。

	
	
	120-150型号挖掘机
	辆
	按实
	120-150型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	180
	元/小时
	

	
	
	混凝土转运车
	辆
	按实
	混凝土运输车：设备完好；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	55
	元/立方米
	

	
	
	装载机
	辆
	按实
	装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	500
	元/天
	

	
	
	场内转运车
	辆
	1
	场内施工机具转运，试压块运送等；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	200
	元/天
	

	
	
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备
	套
	
	JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含税费、运输、安装、日常维修等费用。
	2
	元/㎡
	

	聘用
	技术类
	监理公司
	-
	1
	1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。

2.负责指导项目全过程监理工作。

3.对工程质量负总责，公路质量验收合格。

4.负责监督每日务工考勤工作，确保劳务报酬发放的真实性。


	120000
	包干（开工到完工）
	工程最终验收合格后，按工程最终结算价进行测算并支付




