乐山市生态环境局

                                乐市环审沐字〔2026〕4号
乐山市生态环境局

关于茨竹乡友爱村与四川交建寺坪矿业共建集体经济建筑用石灰岩加工生产配套项目

环境影响报告表的审批意见
四川交建寺坪矿业有限公司：

你单位报来的《茨竹乡友爱村与四川交建寺坪矿业共建集体经济建筑用石灰岩加工生产配套项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。
一、项目基本情况

项目选址在沐川县茨竹乡友爱村一组，总投资3500万元（其中环保投资95.5万元）。建设内容及规模为：建设1条砂石生产线，年产砂石160万t（需水洗），建设1条回填料生产线，年产50万t（无需水洗）。
项目于2024年6月26日在沐川县发展和改革局进行了备案，备案号：川投资备【2406-511129-04-01-875298】FGQB-0060 号，项目符合国家相关产业政策。

项目地块取得由乐山市人民政府出具的《关于沐川县2023年第3批次农用地转用的批复》（乐复函土〔2024〕2号），同意将沐川县茨竹乡友爱村1组集体用地3.3169公顷，作为沐川县2023年第3批次农村集体建设用地（采矿用地），项目用地符合规划要求。
经《报告表》分析论证，项目建设符合当地土地利用和城市总体规划，符合生态环境分区管控要求，符合《中华人民共和国长江保护法》《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》《沐川县国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划相关要求。
在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、建设内容以及拟采取的生态环境保护措施。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设应重点做好以下环保工作

1. 认真落实《报告表》及专家审查意见提出的污染防治和生态环境保护措施及建议，通过优化设计和有效的工程措施，有效控制和减小项目对周边人居生活和生态环境的影响。

2. 严格按照《报告表》所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容，加强环境风险管控，完善各项管理制度及应急措施，确保环境安全，避免发生环境纠纷。

3. 严格落实水污染防治措施。施工期设置简易隔油沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经预处理后外运沐川县茨竹生活污水处理厂处理。运营期生活污水经预处理后外运沐川县茨竹生活污水处理厂处理；洗沙废水经新建收集池+浓密罐+压滤处理系统处理后回用，不外排；新建车辆冲洗平台，车辆冲洗废水经隔油后沉淀后处理后循环使用，不外排；初期雨水经四周雨水导流沟进入雨水收集池，经沉淀处理后回用于生产，不外排；砂石生产车间西南侧设置1个容积250m3的应急事故池，并设置导流沟连接污水收集池、浓密罐。
4. 严格落实大气污染防治措施。按省、市、县大气污染防治行动计划、重污染天气预防和应急预案要求，施工期采取封闭施工现场、采用湿法作业、定期洒水降尘等措施。运营期设置车辆冲洗平台、运输路面硬化、定期打扫、洒水；堆场地面硬化，设置三围一挡，顶部设置彩钢瓦顶棚，安装喷雾降尘设施；砂石生产车间密闭，设置雾化喷淋装置，回填料生产车间密闭，设置集气罩+布袋除尘器，厂房四周设置喷雾装置。
5. 严格落实固体废物处置措施。施工期施工废料交废品回收公司处理；建筑垃圾定点堆放，及时清运至指定建筑垃圾场；废弃土石方用于场地平整，不外运；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门处置。运营期泥饼、弃土、地面清扫灰存放于固废暂存区，集中收集后用于矿山采空区修复；生活垃圾收集后由当地环卫部门处理；废润滑油、废油桶、废含油棉纱及手套等危险废物暂存在危废暂存间内，定期交由具有相应资质的危废处置单位回收处理。
6. 严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间、采用低噪声设备、加强设备维护保养。运营期夜间不生产，合理布置声源、选用低噪声设备、定期检修设备、厂房隔声、设减振垫、厂界设声屏障等。

7.严格落实地下水污染防治措施。通过分区防渗避免对区域土壤和地下水环境产生污染，防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区。重点防渗区：危废暂存间地面铺设15cm厚抗渗混凝土+2mmHDPE等防渗膜防渗，并设置金属托盘，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区：车辆冲洗平台、预处理池、雨水收集池、砂石生产车间、回填料生产车间、原料堆场、成品堆场、一般固废暂存区、应急事故池等区域采取等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

8.落实环境风险防范措施和环境风险应急预案，建立环境管理制度，建立完善的环保档案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

五、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

六、请乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

乐山市生态环境局

2026年6月23日

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队、四川雒蓉安全环保技术服务有限公司          

















